Распоряжение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.03.2018 N 165-р
"Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.04.2018

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 2018 г. N 165-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ЦЕЛЬЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", статьей 30 Закона Кировской области от 26.07.2001 N 10-ЗО "О Правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области", Положением о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2017 N 67-П "Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области":
1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах, установленные с применением расчетного метода, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
И.Ю.РЕДЬКИН

Приложение

Утверждены
распоряжением
министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
от 13 марта 2018 г. N 165-р

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ЦЕЛЬЮ СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах с температурой горячей воды в точке водоразбора 60° C:

Система горячего водоснабжения многоквартирного дома при температуре горячей воды в точке водоразбора 60° C	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 231 календарного дня, Гкал/м3	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 239 календарных дней, Гкал/м3	
	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0631	0,0606	0,0633	0,0608	
без полотенцесушителей	0,0580	0,0555	0,0583	0,0557	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0681	0,0656	0,0684	0,0659	
без полотенцесушителей	0,0631	0,0606	0,0633	0,0608	

2. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах с температурой горячей воды в точке водоразбора 65° C:

Система горячего водоснабжения многоквартирного дома при температуре горячей воды в точке водоразбора 65° C	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 231 календарного дня, Гкал/м3	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 239 календарных дней, Гкал/м3	
	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0663	0,0693	0,0665	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0608	0,0638	0,0610	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0746	0,0718	0,0748	0,0720	
без полотенцесушителей	0,0690	0,0663	0,0693	0,0665	

3. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах с температурой горячей воды в точке водоразбора 70° C:

Система горячего водоснабжения многоквартирного дома при температуре горячей воды в точке водоразбора 70° C	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 231 календарного дня, Гкал/м3	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды с целью содержания общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 239 календарных дней, Гкал/м3	
	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0749	0,0719	0,0752	0,0722	
без полотенцесушителей	0,0690	0,0660	0,0692	0,0662	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0809	0,0779	0,0812	0,0782	
без полотенцесушителей	0,0749	0,079	0,0752	0,0722